A picture containing ground, indoor

Description automatically generated

TECHNISCHE GEGEVENS **GROTE ZAAL**

Adres: Torenstraat 10, 4901 EJ   
Laad & Los: Valkenstraat 2, 4901 EX Oosterhout NB  
  
Telefoonnummer: 0162 – 428600  
Email (algemeen): [info@theaterdebussel.nl](mailto:info@theaterdebussel.nl)  
Email (techniek): [techniek@theaterdebussel.nl](mailto:techniek@theaterdebussel.nl)

**Afmetingen:**

Diepte:  
Voorrand tot k.k.: -2,51 m  
Voorkant luik: -5,51 m   
Voordoek: -1,58 m  
Portaaltrek: -0,41 m   
Fond vanaf k.k.: 7,12 m  
Horizon vanaf k.k.: 7,31 m

Breedte:  
Balletvloer: 16 m   
Trekroedes: 15,5 m  
Zijtonelen: 2 m aan beide zijden

Kaphoogte: 13,86 m

**Trekkenwand:**

Systeem: DTS2 (arthea)  
Bediening: Toneel links (beide zijden mogelijk)  
Trekroede: Dubbele buis  
Trekbelasting: 300 kg  
Puntbelasting: 150 kg  
Aantal trekken: 37 + 2 zijtrekken

Opmerkingen: - Trekkenlijst beschikbaar  
 - Er wordt alleen gehesen met gecertificeerd hijsmateriaal  
 - Het is niet toegestaan mensen of dieren te hijsen

**Zaal:**

Aantal zitplaatsen: - 465  
- 420 (met luik)

Techniekplaatsen: rij 12 (2x 6 plaatsen)

Vloer: Zwevende houten vloer  
Spijkeren/schroeven: Toegestaan (max 4mm breedte, 40mm diepte)  
Maximale belasting: 450kg/ m2  
Balletvloer: Zwart

Afstopping: - 5 sets poten (nachtblauw)  
 - 5 friezen (nachtblauw)  
 - 1x fond uit 6 losse poten  
 - 1x horizondoek  
 - 1x zwart gaas  
 - 1x wit gaat  
Hoogte: 7 meter

Voordoek: Rood  
Bediening: Hand  
Locatie: Toneel Links

Laden/ lossen: Achtertoneel Rechts  
Overdekte dock: Ja  
 Plaats voor 1 vrachtauto

**Materialen**

Podiumdelen: 36  
Type: Ron de Groot PRAKTIKUS (200 x 100 cm)  
Poten: 20, 40, 60, 80, 100 cm  
Afrok doeken: Ja, beperkt beschikbaar

Geluid:  
PA: Meyersound  
Links/Rechts: UPQ-1P  
Sub: 700-HP (PC)  
Centercluster: UPJ-1P  
Front fill: UPM-1P  
Balkon fill: UPJ-1P

Mixer (digitaal): Allen&Heath SQ5 & SQ6  
Mixer (analoog): Allen&Heath ZED-240

Zendermicrofoons: - 3x Shure ULXD4DE Dual Channel Receiver  
 - 6x Shure ULXD2/SM58 Handheld Transmitter  
 - 6x Shure ULXD1 ULXD1 BODYPACK TRANSMITTER  
 - 1x Set Antenne Vlaggen

Licht  
Lichtcomputer: GrandMA2 Light

DMX: Toneel Links, Rechts, Zaalbrug, FOH, Lichtcabine  
 (2x DMX-lijn (5 pins) naar FOH)

Ethernet: ELC Node aanwezig (sACN & Artnet)

Horizon: ETC Lustr2 LED   
 MA2 node voor de kleurprogrammering (4 channels, 1 per kleur)

Afstandsbediening: Ja, FocusHand

Volgspot: Robert Juliat 1200w (in regiecabine)

Los licht: 10x PC (gemixt)  
 10x Profielspots Robert Juliat 614SX (Iris en gobo mogelijk)  
 4x Par64 Sixbar cp62  
 Enkele losse parren cp62 (naar beschikbaarheid)  
 8x Robe T1 Profile  
 8x Expolite ELW MC12 Wash  
 30x Expolite Tourled 28 Pro Zoom Ledpar

Filterlijst: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 120  
 121, 122, 124, 126, 128, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147 151, 152, 153, 158, 161, 164, 164, 165, 170, 180, 181, 195, 197, 198 200, 201, 202, 203

Video:  
Projector: Panasonic PT-RZ120LBEJ (12.000 ANSI lumen)

Scherm 1: B: 600 x H: 337.5 (16:9)   
Scherm 2: B: 400 x H: 225 (16:9)

Switcher: Blackmagic ATEM 1M/E Blackmagid ATEM Mini PRO

Videoconverter: Blackmagic UpDownCross HD   
Decimator MD-LX   
DAC70   
DAC7

Laptops: Acer Aspire V Nitro7-571   
Apple Macbook Pro M2

Krachtstroom:  
Toneel links: 1x 400v / 63A  
 1x 400v / 125A

Toneel Rechts: 2x 400v / 32A (1 = audiospanning)  
2x 400v / 125A

Verdeelblokken: Meerdere aanwezig

Overig:  
Hoogwerker: ALP AMWP Zelfrijdende hoogwerker

Intercom: ASL 6 sets aanwezig

Afkijkschermen: Ja, op beide zijtonelen +1 bij trekkenwand operator

Vleugel: Steinway & Sons Model D

Kluiten: Aanwezig

Doekenpijpen: Aanwezig

Kleedkamers: 7, (3 op begane grond en 4 op 1e verdieping)