A picture containing indoor, roof

Description automatically generated

TECHNISCHE GEGEVENS **KLEINE ZAAL**

Adres: Torenstraat 10, 4901 EJ   
Laad & Los: Valkenstraat 2, 4901 EX Oosterhout NB  
  
Telefoonnummer: 0162 – 428600  
Email (algemeen): [info@theaterdebussel.nl](mailto:info@theaterdebussel.nl)  
Email (techniek): [techniek@theaterdebussel.nl](mailto:techniek@theaterdebussel.nl)

**Afmetingen:**

Diepte: 7,20 m  
Breedte: 14,40 m (tussen muren)  
 10 m (tussen poten)  
Kaphoogte: 9,50 m

**Trekkenwand:**

Systeem: DTS2 (arthea)  
Bediening: Toneel links (beide zijden mogelijk)  
Trekroede: Enkele buis, 9,50m breed  
Trekbelasting: 300 kg  
Puntbelasting: 150 kg  
Aantal trekken: 19 trekken waarvan 16 boven toneel  
 (Trek 8 is ons filmscherm en kan niet gebruikt worden)

Opmerkingen: - Trekkenlijst beschikbaar  
 - Er wordt alleen gehesen met gecertificeerd hijsmateriaal  
 - Het is niet toegestaan mensen of dieren te hijsen

**Zaal:**

Aantal zitplaatsen: - 200

Techniekplaatsen: rij 10 (2x 6 plaatsen)

Vloer: Zwevende houten vloer  
Spijkeren/schroeven: Toegestaan (max 4mm breedte, 40mm diepte)  
Maximale belasting: 450kg/ m2  
Balletvloer: Zwart

Afstopping: - 4 sets poten, op rail  
 - 1x fond uit 5 losse poten  
 - 1x horizondoek  
 - 1x zwart gaas  
   
Hoogte: 7 meter

Laden/ lossen: Op begane grond (deur 1)  
 Goederenlift beschikbaar (5,50 m (l) x 2,40 m (b) x 2,30 m (h))  
 Hydraulisch hefplateau aanwezig  
Overdekte dock: Ja  
 Plaats voor 1 bakwagen

**Materialen**

Podiumdelen: 8  
Type: Ron de Groot PRAKTIKUS (200 x 100 cm)  
Poten: 20, 40, 60, 80, 100 cm  
Afrok doeken: Ja, beperkt beschikbaar

Geluid:  
PA: Meyersound  
Links/Rechts: UPA-1P  
Sub: USW-1P  
Centercluster: UPA-1P  
Front fill: UPM-1P  
Mixer (digitaal): Allen&Heath SQ5  
Mixer (analoog): Allen&Heath PA 12

Licht  
Lichtcomputer: GrandMA DOT2xl

Aansturing: DMX (aansturing vaste lichtinstallatie via een MA3 onPC voor kleurmenging ivm ledverlichting)

Ethernet: ELC Node aanwezig (sACN & Artnet)

Afstandsbediening: Ja, FocusHand

LET OP: Wij hebben een afwijkende gobomaat (R-size 26.8mm)

Vast licht: 24x Robe robin T11 (LED)

Los licht: 8x Robe robin T11  
8x Robe robin600 Profile  
8x Expolite Tourwash   
18x Expolite Tourled pro 28 zoom (zoom + kleurmenging via onze OnPC mogelijk)

Video:  
Projector 1: Barco SP2K15 (14000 ANSI lumen, vaste projector vanuit cabine)  
Projector 2: Panasonic PTDZ780 (6500 ANSI lumen)

Scherm 1: B: 600 x H: 337.5 (16:9)   
Scherm 2: B: 400 x H: 225 (16:9)

Krachtstroom:  
Toneel links: 2x 400v / 32A  
 1x 400v / 125A

Toneel Rechts: 2x 400v / 32A

Verdeelblokken: Meerdere aanwezig

Overig:  
Hoogwerker: ALP Zelfrijdende hoogwerker

Intercom: ASL 2 sets aanwezig

Vleugel: Yamaha C5

Kleedkamers: 2 direct achter zaal